Mapa de Acabamentos
Exterior

Fachada Rua … - (como desenho) Capoto + Reboco areado fino cor Beije+ isolamento de 4cm
Fachada Rua … (Recuado) - (como desenho) Capoto + chapa ondulada cor vermelho acastanhado (a definir) + isolamento de 4cm
Fachada Lateral – Capoto + Reboco areado fino cor Beije + isolamento de 4cm
Fachada Lateral (Recuado) – (como desenho) Capoto + chapa ondulada cor vermelho acastanhado (a definir) + isolamento de 4cm
Fachada Jardim ( Rés-do-chão) - (como desenho)Capoto + Reboco areado fino cor Beije + isolamento de 4cm
Fachada Jardim ( 1º_2º_3ºpisos) - (como desenho) Capoto + chapa ondulada cor vermelho acastanhado (a definir) + isolamento de 4cm
Peitoris em pedra de Granito sem acabamento.

Soleiras em pedra de Granito sem acabamento.

Portão de acesso - (como desenho) em madeira de pinho pintado e envernizado de Branco + ferragens e guarnições em ferro pintado de preto.

Portão armário de Instalações técnicas – em chapa de aço inox escovado + ferragens e guarnições em aço inox escovado.

Pavimento corredor acesso Habitação B e Jardim – Micro cubo de granito. 

Portão Acesso Jardim – em chapa de aço inox escovado + ferragens e guarnições em aço 

inox.

Guarda da Varanda Rua … – (como desenho) em ferro pintado de preto

Algerozes e tubos de queda – em zinco cor natural.

Chaminés – em tubo de ferro cor natural

Cobertura – Tradicional em telha canudo de barro. (como desenho)
Habitação A

Interior

002- Hall 

Porta de Entrada Exterior – Porta de entrada de Segurança (segundo desenho definido) pintada e envernizada (acabamento mate) de Branco + ferragens em ferro pintado de preto e guarnições em madeira de pinho pintado e envernizado de Branco (acabamento mate).
Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.
Rodapés – Régua em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco
Parede Interior (fachada de rua …) – Alvenaria de pedra em Granito existente limpa 

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Armário embutido de entrada A1 – forrado com prateleiras e gavetas e com portas de abrir em madeira de tola pintado e lacado de branco + ferragens em aço inox escovado.
Escada caracol – estrutura em ferro revestida a madeira Afizélia envernizada + guarda em madeira de Afizélia envernizada.
Portas Interiores P1 – de correr em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)  , com vidro Incolor

Guarnições – em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

003- Sala de Estar

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado)  – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Armário/Estante A2 –com prateleiras em madeira de tola pintado e lacado de Branco.

Vãos V1_V2 –  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V1- Janela de Guilhotina

V2- Janela de duas folhas de abrir.

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.
             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

005- Sala de Jantar

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Vãos V3_V4 –  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V3- Janela de uma folha de abrir

V4- Janela de duas folhas de abrir

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Portas Interiores  P2–  de correr em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) , com vidro Opaco.

Guarnições – em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

006- Copa

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Portas Interiores P3_P4_P5  –  de pivot em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
P5- com vidro opaco

Guarnições – em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Armário embutido A3 – forrado com prateleiras e gavetas SEM PORTAS de tola pintado e lacado de branco + ferragens em aço inox escovado.
007- Sanitário

Pavimento – Pedra cerâmica de Moleanos (a escolher) 

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Pedra cerâmica de Moleanos
 (a escolher)
Tectos - Estuque projectado, hidrofugado e pintado de Branco

Portas Interiores P3–  de pivot em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Guarnições – em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Louças Sanitárias – em porcelana de cor Branca (a escolher)

Lavatório – em porcelana de cor Branca (a escolher)

Torneiras – Torneiras misturadoras mono comando cromadas (a escolher)

Vãos V5 –  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V5- Janela de duas folhas de correr vidro opaco
             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

008- Lavandaria

Pavimento – Pedra cerâmica de Moleanos ( a escolher) 

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Pedra cerâmica de Moleanos 
(a escolher)

Tectos - Estuque projectado, hidrofugado e pintado de Branco

Portas Interiores P4–  de pivot em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Guarnições – em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Vãos V6_V7 –  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V5- Janela pivotante vidro opaco
V6- Janela pivotante vidro opaco
             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

009- Cozinha

Pavimento –  Pintura autonivelante tipo sikafloor cor cinza.
Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) –  Estuque projectado e pintado de Branco, protegido por vidro incolor na zona de bancada de trabalho.
Tectos - Estuque projectado, hidrofugado e pintado de Branco

Portas Interiores P5_P6–  em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
P5-  de pivot com vidro opaco

P6-  de abrir com vidro incolor + Portada Exterior de correr em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

Guarnições – em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Vãos V8 – Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V8- Janela três folha de abrir

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.
Móveis de cozinha – em MDF lacado de Branco. 
Bancada de cozinha – em Silestone Branco.

1.01- Sala de Estar (piso 1)
Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco tipo masseira.
Armário/Estante A4 –com prateleiras em madeira de tola pintado e lacado de Branco.

Vãos V9_V10_V11_V12 –  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V9_V10_V11- Janela de duas folhas de abrir
V12- Janela de duas folhas de abrir.

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Escada caracol – estrutura em ferro revestida a madeira Afizélia envernizada + guarda em madeira de Afizélia envernizada. 

Guarda 1º piso – Guarda em vidro incolor + ferragens em aço inox escovado.

1.03- Quarto

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Armário A5 – forrado com prateleiras e gavetas e com portas de abrir em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)+ ferragens em aço inox escovado
Vãos V13–  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V13- Janela de duas folhas de abrir.

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Portas Interiores P8_P8A–  em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
P8- de pivot

P8A- de correr

Guarnições – em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

1.04- Quarto de banho (suite)

Pavimento – Pedra cerâmica de Moleanos (a escolher) 

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Pedra cerâmica de Moleanos 
(a escolher)

Tectos - Estuque projectado, hidrofugado e pintado de Branco.

Louças Sanitárias – em porcelana de cor Branca (a escolher)

Lavatório – em porcelana de cor Branca (a escolher)

Torneiras – Torneiras misturadoras mono comando cromadas ( a escolher)

Vãos V14 –  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V14- Janela de duas folhas de abrir vidro opaco
             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

1.05- Quarto (suite)

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado)– Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Vãos V15_V16–  Caixilharia em madeira de pinho pintado lacado de Branco

V15- Janela/Porta de abrir

V16- Janela fixa

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Portas Interiores P9–   de pivot em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Guarnições – em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

1.06- Quarto de vestir (suite)

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Portas Interiores P9A–   de correr em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Guarnições – em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Armário embutido A6_A7 – forrado com prateleiras e gavetas A6- SEM PORTAS A7- COM PORTAS em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
1.07- Varanda

Pavimento – Pintura autonivelante tipo sikafloor cor cinza.

1.08- Distribuição

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Portas Interiores P7_P8_P9–   de pivot e correr em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
P7 – porta de correr com vidro incolor

P8 – porta de pivot

P9 – porta de pivot

Guarnições – em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Habitação B

Interior

0.04- Entrada de Habitação B (r/c)

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Porta de Entrada Exterior P10 – Porta de entrada de Segurança (segundo desenho definido) pintada e envernizada (acabamento mate) de Branco + ferragens em ferro pintado de preto e guarnições em madeira de pinho pintado e envernizado de Branco (acabamento mate).

Porta Interior P11- de pivot em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Guarnições – em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Escada de Acesso Habitação B – estrutura de Betão regularizada e revestida a madeira de Afizélia envernizada + guarda em aço inox escovado.

Vãos V17_V18 (1º andar)_(2ºandar)–  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V17- Janela de duas folhas de abrir

V18- Janela Pivotante

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

2.02- Átrio ( entrada habitação B_2ºpiso)

Porta de Entrada Exterior P12 – Porta de entrada de Segurança (segundo desenho definido) pintada e envernizada (acabamento mate) de Branco + ferragens em aço inox escovado e guarnições em madeira de pinho pintado e envernizado de Branco (acabamento mate).

Armário embutido de entrada A8 – suspenso em viga de ferro à cor natural, forrado com prateleiras e gavetas e com portas de abrir em madeira de tola pintado e lacado de branco + ferragens em aço inox escovado.

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Escada de Acesso 3ºpiso– estrutura de Betão regularizada e revestida a madeira de Riga envernizada + guarda em madeira de Afizélia.
2.01- Sala de Estar

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco, tipo masseira.

Armário/Estante A9 –com prateleiras em madeira de tola pintado e lacado de Branco.

Vãos V19_V20 –  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V19_V20- Janelas de Guilhotina

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Porta Interior P13- de correr em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)com vidro incolor

Guarnições – em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate).
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

2.06- Sala de Jantar

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco.

Vãos V21 –  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V21- Janelas de duas folhas de abrir

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Portas Interiores P14_P15_P16- de pivot em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate).
P14 – de pivot com vidro opaco

P15 – de pivot

P16 – de pivot

Guarnições – em madeira de de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate).
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

2.03- Quarto de Banho

Pavimento – Pedra cerâmica de Moleanos (a escolher) 

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Pedra cerâmica de Moleanos  (a escolher)

Tectos - Estuque projectado, hidrofugado e pintado de Branco.

Louças Sanitárias – em porcelana de cor Branca (a escolher)

Lavatório – em porcelana de cor Branca (a escolher)

Torneiras – Torneiras misturadoras mono comando cromadas ( a escolher)

Porta Interior P16- de pivot em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate).
2.04- Quarto 

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado)– Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Vãos V22–  Caixilharia em madeira de pinho pintado lacado de Branco

V22- Janela/Porta de abrir

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Portas Interiores P15–   de pivot em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Guarnições – em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Armário A10 – forrado com prateleiras e gavetas e com portas de abrir em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) + ferragens em aço inox escovado

2.05- Cozinha

Pavimento –  Pintura autonivelante tipo sikafloor cor cinza.

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) –  Estuque projectado e pintado de Branco, protegido por vidro incolor na zona de bancada de trabalho.

Tectos - Estuque projectado, hidrofugado e pintado de Branco

Porta Interior P14–  de pivot em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Guarnições – em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Vãos V23_V24 –  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V23- Janela/Porta de abrir

V24 –Janela pivotante

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacado de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Móveis de cozinha – em MDF lacado de Branco. 

Bancada de cozinha – em Silestone Branco.

3.01- Hall (3ºpiso)

Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco

Escada de Acesso 2ºpiso– estrutura de Betão regularizada e revestida a madeira de Afizélia envernizada + guarda em madeira de Afizélia.
Vãos V25 –  Caixilharia em madeira de pinho pintado e lacado de Branco

V25- Janela de Guilhotina

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Porta Interior P17–  de pivot em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate).
Guarnições – em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

3.02- Quarto (Suite)
Pavimento - Soalho tradicional em madeira de Afizélia envernizado.

Rodapés – Régua de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)com 0,15 de altura e 0,0015 espessura

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado)– Estuque projectado e pintado de Branco

Tectos - Estuque projectado e pintado de Branco tipo masseira
Vãos V26_V27–  Caixilharia em madeira de pinho pintado lacado de Branco

V26- Janela de Guilhotina
V27 – Janela de duas folhas de abrir

             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Portas Interiores P17_P18–   de pivot em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) 
Guarnições – em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate)
Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

Armário A11 – forrado com prateleiras e gavetas e com portas de abrir em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate) + ferragens em aço inox escovado

3.03- Quarto de Banho

Pavimento – Pedra cerâmica de Moleanos ( a escolher) 

Paredes Interiores (alvenaria ou gesso cartonado) – Pedra cerâmica de Moleanos ( a escolher)

Tectos - Estuque projectado, hidrofugado e pintado de Branco.

Louças Sanitárias – em porcelana de cor Branca (a escolher)

Lavatório – em porcelana de cor Branca (a escolher)

Torneiras – Torneiras misturadoras mono comando cromadas ( a escolher)

Porta Interior P18- de pivot em madeira de Afizélia cor natural envernizado (acabamento mate).
Vãos V28_V29–  Caixilharia em madeira de pinho pintado lacado de Branco

V28 -  Janela Pivotante vidro opaco
V29 – Janela Pivotante vidro opaco
             Portadas Interiores em madeira de pinho pintada e lacada de Branco.

             Peitoril em pedra de Granito sem acabamento.

             Soleira em pedra de Granito sem acabamento.

             Guarnições – em madeira de Pinho pintado e lacado de Branco.

             Puxadores e ferragens – em aço inox escovado.

