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     Ex.mo Sr.

No seguimento do convite para apresentação de propostas, vimos por este meio fornecer a V. Exa. o nosso melhor sistema de pintura para a obra em questão, pelo que passamos a apresentar os produtos abaixo descriminados.

· A aplicação dos produtos referidos pressupõe que todas as operações normais de limpezas e reparações necessárias sejam efectuadas.

Nota: Na fachada com alcatrão, o mesmo tem que ser totalmente retirado, uma vez que se assim não o fizer, pode com o passar do tempo aparecer manchas no acabamento final.

Também no diz respeito à aplicação do acabamento Hammerite nos gradeamentos, na nossa opinião a mesma é de dificil acesso no interior e caso a aplicação nesta zona não seja uniforme e com expessura suficiente, a durabilidade do produto pode ser muito inferior, desta forma recomendamos retirar se possivel as mesmas.
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Preparação das superficies:

· Reparações de pequenas fissuras visiveis, com massa Aguaplast Obra-fácil ref. 004-0022, para o caso das mais rebedes usar primeiro a massa Aguaplast fibra ref. 004-0036 sobre as superfícies bem limpas, secas e sem manchas de gorduras ou ceras. Depois de seco repassar com o mesmo produto ou se necessário lixar.

· Utilizar na reparação/regularização das superficies com  ladrilhos vidrados a massa Aguaplast Express ref. 004-0049, sobre as superfícies bem limpas, secas e sem manchas de gorduras ou ceras. Depois de seco repassar com o mesmo produto ou se necessário lixar.

Fachadas do prédio:

Pinturas Exteriores: (Tratamento)

Para Aniquilar os fungos e algas e liquens presentes nos beirados e platibandas:

· Aplicação de solução aquoso contendo substâncias activas de fungicidas e algicidas, para utilização na desinfecção de superfícies novas ou envelhecidas, que se encontrem enegrecidas ou esverdeadas pelo crescimento de fungos e /ou algas, antes da pintura ou repintura, Solução Anti-musgos e Algas, série 013-0190, aplicado abundantemente tal qual é fornecido, este produto deve actuar durante 24h antes de ser coberto.

Pinturas Exteriores: (Primário)

· Aplicação de Primário isolante e aderente, baseado num ligante catiónico.

Utilizado no interior e no exterior, como primário isolante antes da aplicação de todos os tipos vulgares de acabamentos de 1 componente, aquosos ou de solventes, Com excelente poder isolante de manchas (taninos de madeira, nicotina, fuligem, manchas secas de humidade, etc.), tipo Primário Universal Primer, ref. 098-0001, aplicado sem diluição. Este produto tem um rendimento de 9 a 11 m2/litro

Pinturas Exteriores: (Tinta areia, regularização)

· Aplicação de tinta de acabamento, texturada, baseada numa dispersão aquosa especial e pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos corados resistentes aos álcalis e cargas inertes, tipo Aquortex, série 088 -, aplicado generosamente de modo a obter-se a espessura de filme recomendada, sendo a 1ª demão diluída até 15%  com água e a 2ª demão sem qualquer diluição. Este produto tem um rendimento de 1,5 m2/litro

Pinturas Exteriores: (Acabamento fachadas)

· Aplicação de tinta de acabamento, de alta qualidade, baseada numa dispersão aquosa especial, copolímera estireno acrílica, foto-reticulável.
Quando aplicada nas condições recomendadas origina filmes muito espessos, dotados de grande elasticidade e de muito boas propriedades de impermeabilização e de resistência à fissuração dos substratos, tipo Robbiflex, série 022 -, aplicado generosamente de modo a obter-se a espessura de filme recomendada, sendo a 1ª demão diluída até 15%  com água e as demãos seguintes sem qualquer diluição. Este produto tem um rendimento de 1,5  m2/litro

Pinturas Exteriores: (Acabamento tectos varandas)

· Aplicação de tinta de acabamento, baseada numa dispersão aquosa especial, copolímera vinil veova, pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos resistentes aos álcalis e cargas inertes, tipo Rep, série 064 -, aplicado generosamente de modo a obter-se a espessura de filme recomendada, sendo as demãos diluídas até 5%  com água. Este produto tem um rendimento em paredes  ásperas  de 7 a 8 m2/litro/demão.

Impermeabilização zonas pedra

· Revestimento impermeabilizante, baseado em silicone e solventes, de um só componente.de acabamento incolor, Especialmente desenvolvido para aplicação em materiais de construção de base mineral, tais como, betão, reboco, fibrocimento, pedras naturais, tijoleira não vidrada, etc.  Repelente à água, elevada resistência à alcalinidade,isento de pegajosidade, eficaz mesmo sobre substratos ligeiramente humedecidos, tipo Impermeabilizante para superficies verticais, ref. 013-0001. A aplicação deve ser fieta em pelo menos 2 demãos seguidas.    Dependendo da absorção e tipo de substrato a tratar, como aproximação, pode considerar-se o valor de 4m2/litro/demão.       

· (Campo de aplicação: (Ferro/gradeamentos)

· Aplicação de esmalte especialmente formulado com resinas de alta qualidade, pigmentos com boa solidez à luz e partículas de vidro termoendurecidas, possuindo um solvente que lhe permite uma secagem rápida, tipo Hammerite, série 042- , aplicado em 3 demãos com um intervalo de uma a oito horas, tal qual o produto é fornecido, para aplicação à trincha. Para aplicação a rolo recomenda-se uma diluição com 10 %, em volume, do diluente, 018-0011. É fundamental que se faça uma aplicação de modo a que a espessura total do produto aplicado, quando seco, não seja inferior a 100 microns (0.1mm).

Sugestão: Visite o nosso site www.robbialac.pt, caso seja necessário, afim de obter diversas informações, como por exemplo as fichas técnicas e de segurança.

Ficamos desde já ao vosso dispor para qualquer dúvida que possa surgir.

Antecipadamente gratos e com votos de uma boa reciprocidade de interesse, renovamos os nossos melhores cumprimentos e subscrevemo-nos com elevada consideração.

Atentamente   …………………………………………………………………………………………[image: image1.png]



Técnico Comercial                                                                                                                              

Francisco silva  ……………...................    

Tel. 966343187
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