	[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



Visualização de detalhes

	Acquatondo Vidro Lateral

Características técnicas
Potência térmica bruta
kw

34 

Potência térmica útil
kw

27

Rendimento global
%

80

Rendimento directo de água
%

60

Consumo óptimo de lenha
kg/h

6 

Peso
kg

275 

Produção de água quente Sanitária
l/min

14

Ø Chaminé
cm 

25 




