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1.1 - Retirar toda a cobertura existente incluindo a estrutura e transporte de entulho a
vazadouro.

20 Construgio

2.1 - Colocagio de lage alijeirada em quarto do rés do cho, colocag3o deste ao nivel
do piso do rés do chio.

2.2 - Colocago de alvenarias de tijolo furado 30x20x11, assente na base de 11cm, nas
paredes exteriores, 2 panos incluindo isolamento tipo Roofmate ou outro semelhante.

2.3- Paredes interiores em alvenaria de tijolo simples 30x20x11cm, assentes na base
de 11cm.

2.4 - A cobertura serd executada em elementos metalicos, para receber tefha do tipo
J. Coelho da Silva a cor natural.

2.5 - Todas as paredes executadas ser3o rebocadas e desempenadas a Roscone.

2.6 - Tactos sero executados todos em Pladur.

2.7 - Casa de banho levara lambrim de azulejo até 2m de altura normal com faixa e
mosaico no pavimento, levard tambem uma sanita, um lavatdrio e uma base de duche
com 90x90cm. A canalizagho desta sers em Coprax, gua quente e fria; 0s esgotos
ser3o em PVC direccionados & fossa céptica.

2.8 - Pavimentos no primeiro andar serdo executados em madeira flutuante acabado,
com excepgio do terrago que levars mosaico cersmico e grade de ferro forjado.

2.9 - Porta e janelas exteriores em aluminio igual ds existentes com portadas em
madeira.




