MANUAL DE INSTALAÇÃO DE DECKS EXTERIORES
È um sistema de deck, fabricado em compósito de madeira - termoplástico, simples de montar, utilizando as ferramentas habitualmente usadas para madeira natural.

ANTES DE INSTALAR:

Aconselha-se a colocar o material no local da montagem, 24 horas antes, afim de se adaptar á temperatura ambiente.

Armazene as réguas, sempre assentes numa superfície lisas, plana e fora da exposição solar directa.

Verifique a conformidade do material. Caso verifique algum componente não conforme, comunique de imediato ao seu fornecedor.

A montagem não deve ser efectuada com temperaturas inferiores a 0ºC, pois nestas condições, ao processa-lo poderá verificar-se a quebra do material.

Para grandes áreas, a montagem de cada 100m2, deverá ser executada independente da próxima área de montagem.

COLOCAÇÃO DAS RÉGUAS:

Como regra geral as réguas poderão ser aplicadas de dois modos
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Figura 1 - COLOCAÇÃO DESFASADA (OU Á INGLESA)
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Figura 2 - EM PAINÉIS OU MÓDULOS

A primeira opção garante uma colocação mais uniforme e equilibrada do sistema, verificando-se um melhor aproveitamento do comprimento das réguas, independente das dimensões do deck. 

MANUAL DE INSTALAÇÃO 

Na opção por painéis, não utilizando réguas nos comprimentos standard ou seus submúltiplos, haverá um maior desperdício de material. Como regra, as barras de apoio ou sarrafos das pontas ou extremos deverão ser fixos ao piso em todo o seu comprimento, figura 3 e 4. 
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Figura 3
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Figura 4

PREPARAR A SUPERFÍCIE
Limpe a área onde o DECK vai ser instalado. A superfície deverá ser plana, estável e perfeitamente firme, com uma ligeira inclinação (1,5mm por cada metro) para garantir o escoamento de água.

A superfície pode ser preparada utilizando uma camada de betonilha ou outro piso firme tal como ladrilho, tijoleira, etc (para outras situações consulte o nosso departamento técnico).

Em caso de existência na proximidade de aspersores de rega, se possível reposicione-os fora do alcance do deck, pois águas calcárias ou ferrosas, ao longo do tempo poderão deixar depósitos que poderão manchar o deck.

COLOCAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO (SARRAFOS):
As barras de apoio, são fabricadas no mesmo material das réguas DECK e com as mesmas características.

As barras de apoio do DECK são para ser utilizadas apenas e só em superfícies perfeitamente firmes.
Ao longo do seu comprimento têm um pequeno rasgo, para de modo preciso poder receber o clip de fixação e facilitar a pré-furação, para receber o parafuso.

As barras de apoio não são estruturais e deverão ser apoiadas na totalidade em todo o seu comprimento.

Para a execução de tampas ou painéis de cobertura (zonas técnicas de piscina, ralos de drenagem, etc…), pontes, ou estruturas similares fabricadas com réguas DECK, substitua as barras de apoio DECK, por uma estrutura em moldura metálica, travada e adequada para cada situação.

Coloque os sarrafos sobre o piso de acordo com o modo escolhido de colocação das réguas, distanciados como á frente se indica, figura 5. Os sarrafos dos extremos deverão ser bem fixos ao piso (para outros casos específicos consulte o nosso departamento técnico). Assim como as réguas DECK, também os sarrafos expandem no comprimento, devendo ser guardados os espaços de expansão que á frente se especificam.

Notar que no modo de colocação desfasada dois sarrafos deverão ser utilizados no encontro de duas réguas topo a topo, ver exemplo da figura 11. Em caso algum utilizar um só sarrafo e um clip na união de duas réguas.
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Figura 5
No caso de uso intensivo/comercial a distância entre sarrafos deverá diminuir de acordo com as legendas dos desenhos de cima, conforme a situação e de acordo com as características do material, conforme figura 5.

Favor notar que este DECK é apenas adequado para uso pedonal.

Para montagem de decks de comprimento superior ao comprimento standard dos sarrafos, sugere-se que o sarrafo seguinte, se posicione ao lado do primeiro, sendo a sua fixação efectuada através de clips que encaixarão também na última régua que está apoiada sobre o primeiro sarrafo. As barras laterais e de união de réguas do deck, poderão ficar topo a topo como representado na figuras 6, 10 e 11 (guardando afastamento). A quantidade mínima de sarrafos, a utilizar lado a lado, não deve ser inferior a 3 unidades por estrado, ainda que este seja de largura reduzida. 
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Figura 6

Garanta sempre o bom arejamento do espaço entre sarrafos, em caso algum este espaço deverá ser obstruído.

Fixação oculta com clips em aço inox:

Esta fixação permite uma instalação rápida e fácil.

Na montagem com clip, o espaço entre réguas lado a lado, deverá ser de 3mm (Figuras 10 e 11). Utilize uma bitola para garantir este espaço.

Cada régua tem de ser sempre fixa a cada sarrafo (em caso algum de forma alternada, ou outra ausência de fixação). O sistema de clipes permite a normal dilatação do material. 
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Figura 7

Nunca faça uma fixação mista com clips, alternando com fixação por parafusos. O uso de parafusos contraria a normal expansão do material, podendo provocar distorção do deck.

Espaços entre réguas e espaços entre sarrafos:

Nos sistemas de deck, são essenciais os espaços entre réguas, assim como entre sarrafos, para permitir a normal dilatação do material e a drenagem de água (ao contrário do soalho aplicado em interiores, onde as amplitudes térmicas são muito menores e há ausência de chuva). Nos decks, deverá haver sempre espaços entre réguas.
Ao contrário da madeira clássica, em que os espaços entre réguas, no sentido paralelo lado a lado, têm por norma espaços entre 8, 10 ou mais milímetros, no DECK, como já anteriormente descrevemos, esse espaço é de 3mm, pois ao contrário da madeira clássica, tem menor dilatação nesse sentido.

Por outro lado é no topo das réguas e sarrafos DECK que um espaço maior deve ser garantido, pois é no comprimento que as réguas e sarrafos DECK têm alguma expansão.

Espaço mínimo admissível entre réguas e sarrafos colocados topo-a-topo:

	Comprimento das Réguas e/ou sarrafos
	Afastamento mínimo entre topos das Réguas e/ou Sarrafos

	até 2 metros
	8 mm

	Entre 2 e 3 metros
	12 mm

	Entre 3 e 4 metros
	15 mm
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Nota: Para réguas opcionais de maior comprimento os espaços deverão aumentar na proporção, aos espaços indicados acima.

Afastamentos.
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Figura 8

Nota: Caso coloque tampões de remate estas folgas deverão ser mantidas.

Como sugestão, caso não utilize tampões nos topos das uniões entre réguas, poderá fectuar um corte ou chanfre 30º, das pontas das réguas que se encontram (conforme figura que segue), impedindo assim que visualmente sejam visíveis os canais das réguas por quem utilize o deck.
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Figura 9

Espaço mínimo entre réguas e elementos fixos 
(paredes, muros, sistemas de iluminação, floreiras, …):

Deverá nunca ser inferior a 20mm.

Este mesmo espaço deve também ser garantido ou mesmo aumentado na aplicação de deck junto a portas de casas ou edifícios, para garantir a suficiente drenagem de água, em caso de chuva intensa.

Notar que ao longo do tempo os espaços/afastamentos tendem a diminuir.

Encontro das réguas topo-a-topo:

Garantir o espaço mínimo entre réguas, como atrás descrito (Tabela 1 – Afastamentos).

No extremo de cada régua, utilizar um sarrafo e clips por cada extremo ou topo. Em caso algum utilizar um só sarrafo e um só clip, na união de duas réguas a topo (aquando da normal dilatação as réguas poderão soltar-se do clip), figura 11.

Nenhuma extremidade das réguas deverá ficar livre, devendo ser sempre fixa pelo sistema clip/sarrafo. Não deixe uma ponta de régua livre sobressaindo do sarrafo, mais de 10mm (a distância entre lados dos sarrafos será de cerca de 30mm), figura 8.
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Figura 10
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Figura 11

REMATES
Para fechar as cavidades de cada régua DECK, utilize os tampões disponibilizados pelo fabricante, que deverão ser colados utilizando uma cola de cianoacrilato.

Pode também utilizar o perfil de remate, também disponibilizado, que poderá ser fixo directamente aos sarrafos.

Garanta a limpeza regular do deck e os espaços de expansão desimpedidos para garantir a longevidade do material. Favor ver informação especifica e transmita ao 
utilizador do DECK essa mesma informação. 

 fabricante rejeita qualquer responsabilidade por montagens incorrectas e não 
especificadas neste manual, assim como pela ausência de limpeza regular do sistema DECK.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Todos os materiais de construção em uso no exterior necessitam de limpeza. Também o DECK precisa de limpeza periódica para manter o seu aspecto atractivo.

Para a limpeza periódica do DECK, poderá utilizar uma solução de água quente com sabão.

Pode depois utilizar um jacto de água com pressão até 80bar, utilizando um jacto largo, no sentido do ranhurado das pranchas.

Em caso de manchas ou nódoas provocadas por queda de produtos sobre o DECK, actue de imediato evitando que haja penetração no material do deck, secando-o com um pano.

Aconselha-se assim o seguinte:

- Para melhor resultado, na queda de produtos ou sujidades sobre o DECK, actue o mais rápido possível para evitar nódoas ou manchas. Antes de utilizar qualquer produto de limpeza, aconselha-se a experimentá-lo numa zona não visível, para verificar o seu resultado.
Leia sempre atentamente as prescrições dos produtos de limpeza.

O DECK não necessita e não recomendamos qualquer tratamento de superfície tal como óleo ou pintura. No entanto, após cerca de 3 meses de exposição ao sol, se quiser pintar o DECK, antes de pintar, assegure-se que o deck está perfeitamente limpo e seco. Deverá experimentar a tinta numa pequena amostra para apreciar o resultado, antes de efectuar a pintura total.

Tintas ou vernizes ecológicos, isentos de solventes e outras componentes corrosivos adequadas para pisos em madeira poderão resultar na pintura de DECK.

Uma vez pintado ou oleado o DECK necessitará de manutenção para manter o efeito. 
Pintado ou oleado poderá tornar o deck escorregadio.
Problemas e respectivas soluções:

Gorduras ou Óleos
Use uma mistura de água quente com sabão.

Se a nódoa penetrou no deck, lixe a superfície no sentido do ranhurado, com uma escova de aço macio. A zona readquirá a cor, passado algum tempo.
Acumulação de Água Sobre o DECK

Assegure-se que o DECK foi montado com uma ligeira pendente e que as folgas e espaços estão limpos para que haja drenagem da água.

Gelo e Neve 

O sal poderá ser utilizado sobre o DECK para derreter o gelo e a neve. Limpe os resíduos de sal assim que o gelo e a neve começarem a derreter.

Nódoas de Vinho ou Frutas 

Use água quente muito levemente lixiviada. Esfregue levemente sobre a mancha a retirar.

Mudanças de Cor da Madeira –

Tal como na madeira clássica, também no DECK poderão surgir algumas alterações normais da cor. Após a exposição ao sol durante algum tempo, haverá uma regularização de forma homogénea da cor.

Marcas e Queimaduras 

As marcas de queimadura, tal como na madeira clássica, não são fáceis de remover. Use sempre uma placa protectora sobre o DECK nos locais onde tenha instalado um grelhador. Em caso de marca de queimadura pouco profunda pode lixar no sentido do ranhurado, com uma escova de aço macia.

Riscos e Fendas 

Use uma escova de aço macio, escovando no sentido do ranhurado . Permita algum tempo para que adquira a cor do restante deck.

COMPONENTES BÁSICOS
Réguas:






€/Metro Linear 6,85 + IVA 

Barra de Apoio (Sarrafo):




€/Metro Linear 3,58 + IVA

Clips em aço inox revestido: 
(Cor Acobreada)

€/Un 0,49 + IVA

Estimativa de componentes por m2:



7 Metros Lineares de Régua

3 Metros Lineares de Barra de Apoio

21 Clips em Aço Inox
ACESSÓRIOS DE REMATE:

Tampões: 

€/Un 0,79 + IVA 

Barra de Remate: 

€/Metro 2,97 + IVA

Nota: Preços para material em dimensões e quantidade standard.

ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES STANDARD

Cores de Stock: 
 

TROPICAL BROWN e SAND BROWN

Cores Sob Consulta:


COLORADO RED e VULCANO BLACK

Ligeiras variações de cor de régua para régua, são possíveis, dada a natureza do material)
RÉGUAS:
Comprimentos Standard:

4 - 3 – 2,5 – 2 Metros

Comprimentos Não Standard: 
5 e 6 Metros Sob Consulta

Dimensões das Réguas:

Altura: 25mm (+/- 1mm)






Largura: 140mm (+/- 1mm)






Comprimentos Standard (-5/ + 5mm)

Peso das Réguas: 


2,2 Kg/m (+/- 5%)

BARRA DE APOIO:

Cores:




Indiferente e Variável

Comprimento Standard

2,5 Metros (+/-5%)
Dimensão



38x38mm (+/-3%)

Peso:




1,15 Kg/m (+/-5%)

CLIPS:

Material:



Aço Inox

Embalagem:



Sacos de 250 un ou Caixas de 500 un

TAMPÕES:

Cores:




Injectados nas cores das réguas

Embalagem:



Sacos de 10 un ou Caixas de 100 un

BARRA DE REMATE:

Cores:




Cores standard das réguas

Comprimentos:


2,5 Metros ou 2,2 Metros (+/-5%)
Dimensão



63x10mm (+/-1%)

Peso:




0,670 kg/m (+/- 5%)


LEDS PARA EXTERIOR
LED PARA EXTERIOR LUZ BRANCA, 0,3W – 25mA, EM CAIXA ESTANQUE IP67 EM AÇO INOX ESCOVADO, PARA CARGAS ATÉ 285kg + CABO COM 1 METRO + CAIXA DE JUNÇÃO ESTANQUE IP67. CLASSE III 12V DC:38,40€ Unidade
TRANSFORMADOR PARA LEDS 12 V, PARA UM MÁXIMO DE 40 LEDS: € 44,98€ / unidade
 CABO EXTENSÃO 10 METROS:17,83€ / unidade
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